;【迷你iMini工具配置文件】myconfig.set
;可以在ACAD中用mini_config命令可以修改此配置文件

;★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
      ;免费迷你iMini工具，版权属于MAI.C.Y QQ:509157557
;★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

;注意：不要修改“=”前面的英文字母,空格自动忽略，字符不分大小写
;设置与行号顺序无关，自动忽略空格" "及分号";"和井号"#"后面的注释。
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【绘图单位 <1 为厘米,2 为米,3 为分米，其他为毫米。一般规划为米，建筑为毫米，台湾建筑用厘米>】
drawing-units = 0
;【全局线型比例，谜你缺省为 1,某建筑插件为 1000, 0 是不修改全局比例，由图纸确定】*7.8.0增加
fix-linetype-scale = 1
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●菜单设置●●】
;【是否使用迷你iMini工具优化菜单<0利用已加载菜单，1为优化菜单>】
optimize-menus = 0
;【是否使用迷你iMini工具展开下拉菜单 <0为多条下拉菜单,1为1条下拉菜单，2加载但无下拉菜单，3不加载迷你菜单>】
five-pulldown-menus = 1
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●墙设置●●】
;【墙所在层名∶<混凝土墙,普通墙,隔墙,隔板,玻璃隔墙,隔断1,隔断2, ......数量无限制>】
wall-layers = COLUMN , WALL , WALL1 , WALL2 , GRASS , WALL3
;【墙所在层颜色<1-255>∶<混凝土墙,普通墙,隔墙,隔板,玻璃隔墙,隔断>】
wall-colors = 7 , 5 , 15 , 25 , 2 , 35
;【墙宽列表 <单位毫米，只有下列墙宽的墙在程序中能被识别，或只设一最小值和最大值>】
wall-width-all = 20,30,50,60,90,100,120,140,150,160,180,200,240,250,280,300,350,360,370,400
;【墙缺省厚度<单位毫米>】
wall-default-width = 200
;【墙体填充所在层名、层颜色<1-255>】
wall-fill-layers = WALL_FILL , 8
;【墙体完成面层和保温层等线所在层名、层颜色<1-255>】;6.0版增加设置
wall-cover-layers = WALL_COVER , 2
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●门窗设置●●】
;【窗所在层名、层颜色，门层名、层颜色，门槛层名、层颜色，门套层名、层颜色<1-255>】*4.9.0增加门槛层,6.0增加门套层、门辅助线层
window-layers = WINDOW , 2 , DOOR , 2 , DOOR_门槛 , 8 , DOOR_门套 , 2 , DOOR_辅助 , 8
;【门窗编号所在层名、层颜色<1-255>，字高<3>，高宽比<0.7>】
window-text = WINDOW_TEXT , 3 , 3 , 0.7
;【窗线缺省是否为单线 <yes 为单线，其他为双线>】
window-default = NO
;【扩展门的块名，门窗命令将此块识别为门 <支持通配符 , 缺省$DorLib2D$*,*DOOR*>】
extended-doors = $DORLIB2D$* , $TCHSYS$DOOR* , *DOOR*
;【扩展窗的块名，门窗命令将此块识别为窗 <支持通配符 * ？如 “WIN??_*” 包括了“WIN02_fas5”和“WIN67_faeth”>】
extended-windows = $WINLIB2D$* , $TCHSYS$WIN* , *WINDOW*
;【不是扩展门窗的块名，门窗命令将不识别为门窗<支持通配符>】
not-windows-doors = 
;【门窗洞口自动增加门套厚度尺寸，装修用设置，单位为毫米，建筑专业为0】*7.6.3增加
door-hold-expand-width = 0
;【缺省门套门门套线条块名, [mnmkxt1~4]分别为木曲面、木平面、木斜面、金属平面，用户可用自己的块】*7.6.3增加
door-cover-line = mnmkxt1
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●柱子设置●●】
;【柱子所在层名、层颜色<1-255>】
column-layers = COLUMN , 7
;【柱子填充所在层名、层颜色<1-255>】
column-fill-layers = COL_FILL , 8
;【柱子外框多段线的宽度<0,1,2,3 ......>】
column-width = 0
;【是否用 Solid 填充柱子<yes 为用 Solid ，其他为 Hatch>】
column-fill-solid = YES
;【是否自动填充柱子<yes 为自动，其他为否>】
column-auto-fill = YES
;【是否自动修剪柱子内部墙体 <yes 为自动，其他为否>】
column-auto-trim = YES
;【是否支持外部参照里面的柱子 <yes为支持,其他为否>】
support-xref-column = NO
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●尺寸设置●●】
;【尺寸所在层名、层颜色<1-255>、文字颜色、文字字型、文字高度<毫米>】
dim-layers = DIM , 4 , 3 , HZ , 3
;【尺寸标注的标记 <0为细短斜线，1为粗短斜线，其他为圆点>
dim-mark = 1
;【绘图比例大于此数时自动将尺寸标注的样式设为总平面图的标注样式<1：500时为500>】
site-scale = 500
;【设置绘图比例时自动修改尺寸样式】
load-dim-style = YES
;【设置绘图比例时仅修改尺寸样式比例,绘图比例为1:100时对应dimscale值<0不修改>】
load-dim-scale = 100
;【尺寸自动避让<yes为自动,其他为否>】
dim-avoid-auto = YES
;【尺寸样式前缀】
dim-style-prefix = MINI-
;【全能标注新标尺寸自动归入尺寸所在层名<yes为自动,其他为否>】
dim-auto-layer = NO
;【绘图比例不能小于以下值，否则自动乘100<缺省1.5>】*7.3.0修改设置
dim-scale-min = 1.5
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●其他图层设置●●】
;【主轴线所在层名、层颜色，次轴线所在层名、层颜色<1-255>】*4.4.0修改设置
axis-layers = AXIS , 1 , AXIS2 , 6
;【轴线号外框所在层名、层颜色<1-255>，轴线号 文字所在层名、层颜色<1-255>】*7.4.0修改设置
axisnum-layers = AXIS-CIRCLE , 2 , AXIS-TEXT , 3
;【文字层名、层颜色<1-255>、字型、高度】
text-layers = TEXT , 3 , HZ , 3
;【建筑索引层名、层颜色<1-255>、字型、高度】
index-layers = TEXT , 3 , HZ , 3
;【道路所在层名、层颜色，人行道所在层名、颜色，道路中心线所在层名、层颜色<1-255>】
road-layers = GROUND , 2 , GROUNDSIDE , 3 , GROUNDCEN , 6
;【楼梯所在层名、层颜色<1-255>】
stair-layers = STAIR , 2
;【标高所在层名、层颜色<1-255>，文字字型，文字高度】
elevation-layers = TEXT_BG , 3 , HZ , 3
;【坐标所在层名、层颜色<1-255>，文字字型，文字高度】
coordinate-layers = TEXT_ZB , 3 , HZ , 3
;【箭头线点引线所在层名、层颜色<1-255>】
arrow-layers = TEXT_ARROW , 3
;【图框图层、层颜色，图框编号图层、层颜色，图框图纸名称图层、层颜色<1-255>】*4.4.12新增设置
tukuang-layer-name = 图框TK_编号 , 11 , 图框TK_编号 , 12 , 图框TK_图名 , 13
;【洞口外框图层、层颜色，洞口中心线图层、层颜色，洞口符号填充图层、层颜色<1-255>】*4.4.12新增设置,7.3修改
hold-layer-name = 洞口DK_外框 , 3 , 洞口DK_中心线 , 2 , 洞口DK_填充 , 8
;【临时图层、层颜色<1-255>，存放多余实体，不打印】*4.4.15新增设置
recycle-layer-name = _MINI_RECYCLE , 1
;【长度标注所在层名、层颜色<1-255>，文字字型，文字高度，面积标注保留小数点位数】*4.8.0增加设置
lengthtext-layers = LENGTH_AREA , 3 , HZ , 5 , 3
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●图库设置●●】
;【Blocksee 图库起始文件夹<可设可不设>】
blocks-lib-path = D:\A14\BLOCKS\亭子\
;【Blocksee 慧眼识块图库管理每页显示图块行数和列数<行数最小为4，列数最小为5>】
blocksee-image-nums = 5 , 6
;【是否在迷你对话框（比如慧眼识块）显示dwg文件自带的缩略图<,yes为使用,其他为否>】*7.1.13新增设置
mai-view-dwg-preview = YES
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●词库设置●●】
;【词库管理起始文件夹及文件类型】
text-lib-path = D:\A14\TEXT_LIB\*.TXT
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●外部文本编辑设置●●】
;【文字距离与文字高度的比值<命令HZ-text和HZ-edit写字的间距,建议SHX字库为1.38,TTF字库为2>】
text-distance = 1.38
;【缺省文本编辑器<N (Notepad)，W (Wordpad)，E (其他文本编辑器)>】
default-editer = N
;【其他文本书写编辑器执行文件名称<全路径 如c:/dos/edit.com>】
shell-editer = EMEDITOR.EXE
;【文本书写编辑器是否最大化<yes为支持,其他为否>】*4.6.12新增设置
shell-editer-max-view = YES
;【手动定位表格编辑软件名称<全路径 如c:/dos/excel.com，可设可不设>】*5.0.1新增设置
cell-editer = 
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●字库设置●●】
;【常用字库<单线小字库 , 双线小字库 , 单线大字库 ,双线 , ttf系统字库>】
default-fonts = TXT1.SHX , TXT2.SHX , HZDX.SHX , HZHT.SHX , 宋体
;【是否自动运行命令<自动替换掉缺少的字库, yes为支持,其他为否>】
auto-fix-fonts = NO
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●面积设置●●】
;【面积线框所在层名、层颜色<1-255>】
areaobject-layers = AREA , 1
;【面积标注所在层名,层颜色<1-255>、文字字型、文字高度、面积标注保留小数点位数】*4.4.0修改设置
areatext-layers = TEXT_AREA , 3 , HZ , 5 , 3
;【面积标注平方米样式<系统字体用mu+00b2,㎡,superos.shx用m%%142>】*4.5.2新增设置
area-metre-square = ㎡
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●其他设置●●】
;【是否强行调用本文件图层颜色设置<yes为是,其他为否>】*4.4.0新增设置
use-mini-color = YES
;【经典图层控制<图层控制命令使用屏幕菜单,yes为使用,其他为否>】*4.4.5新增设置
layer-use-displaymenu = YES
;【填充设置后执行hatch命令状态∶<0为打开对话框.1为命令行点取范围状态,其他为命令行选择实体状态>】
hatchdefault-state = 0
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●结构功能设置●●】
;【梁所在层名<混凝土墙,不断梁,主梁,次梁>】
beam-layers = COLUMN , BEAM0 , BEAM1 , BEAM2
;【梁所在层颜色(1-255)<混凝土墙,不断梁,主梁,次梁>】
beam-colors = 7 , 5 , 3 , 2
;【梁宽列表<单位毫米,只有下列宽度的梁在程序中能被识别,或只设一最小值和最大值>】
beam-width-all = 100,400
;【梁缺省厚度<单位毫米>】
beam-default-width = 200
;【筏板梁所在层名、层颜色<1-255>】
foundation-beam = ABEAM , 2
;【筏板梁宽列表<单位毫米,只有下列宽度的梁在程序中能被识别,或只设一最小值和最大值>】
foundation-beam-width = 200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200
;【筏板梁的离柱距离】
foundation-beam-dist = 50
;【桩承台所在层名、层颜色<1-255>】
pile-caps-name = PILECAPS , 3
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●装修功能设置●●】
;【石膏板及角线剖切线层名、层颜色，填充层名、层颜色，粗投影线层名、层颜色，细投影线层名、层颜色】*7.0.0增加设置
gypsum-layers = 石膏截面 , 3 , 石膏填充 , 8 , 石膏粗投影线 , 2 , 石膏细投影线 , 8
;【吊顶平面层名、层颜色<1-255>，吊顶填充层名、层颜色<1-255>】*7.5.0修改设置
ceiling-layers = 吊顶平面 , 2 , 吊顶填充 , 8
;【木头剖切线层名、层颜色，木头填充层名、层颜色，木头粗投影线层名、层颜色，木头细投影线层名、层颜色，木饰面剖切线层名、层颜色】*7.0.0增加设置
wood-layers = 木头截面 , 3 , 木头填充 , 8 , 木头粗投影线 , 2 , 木头细投影线 , 8 , 木饰面板 , 9
;【玻璃剖切线层名、层颜色，玻璃填充层名、层颜色，玻璃粗投影线层名、层颜色，玻璃细投影线层名、层颜色】*7.0.0增加设置
glass-layers = 玻璃截面 , 3 , 玻璃填充 , 8 , 玻璃粗投影线 , 2 , 玻璃细投影线 , 8
;【石材剖切线层名、层颜色，石材填充层名、层颜色，石材粗投影线层名、层颜色，石材细投影线层名、层颜色】*7.0.0增加设置
stone-layers = 石材截面 , 3 , 石材填充 , 8 , 石材粗投影线 , 2 , 石材细投影线 , 8
;【钢材剖切线层名、层颜色，钢材填充层名、层颜色，钢材粗投影线层名、层颜色，钢材细投影线层名、层颜色】*7.0.0增加设置
steel-layers = 钢材截面 , 3 , 钢材填充 , 8 , 钢材粗投影线 , 2 , 钢材细投影线 , 8
;【焊缝层名、层颜色】*7.0.0增加设置
weld-layers = 焊缝 , 3
;【天花角线剖切线层名、层颜色，天花角线粗投影线层名、层颜色，天花角线细投影线层名、层颜色】*7.1.2增加设置
ceiling-corner = 天花角线截面 , 3 , 天花角线粗投影线 , 2 , 天花角线细投影线 , 8
;【地角线剖切线层名、层颜色，地角线粗投影线层名、层颜色，地角线细投影线层名、层颜色】*7.1.2增加设置
floor-corner = 地角线截面 , 3 , 地角线粗投影线 , 2 , 地角线细投影线 , 8
;【铁件层名、层颜色】*7.4.0增加设置
ironelev-layers = LIGHTSTEEL , 4
;【灯平面层名,层颜色,电线层名,层颜色】*7.4.0增加设置，7.9.0修改
lightplan-layers = LIGHTPLAN , 2 , ELECTRICAL-WIRE , 2
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●家具功能设置●●】
;【活动家具层名、层颜色，家具细线层名、层颜色，家具填充层名、层颜色<1-255>】*7.4.0修改设置
furniture-layers = FURNITURE , 2 , FURNITURE_2 , 58 , FURNITURE_HATCH , 8
;【固定家具层名、层颜色，固定家具细线层名、层颜色，固定家具填充层名、层颜色<1-255>】*7.8.0增加设置
fix-furniture-layers = FURNITURE_FIX , 2 , FURNITURE_FIX_2 , 57 , FURNITURE_FIX_HATCH , 8
;【灰显家具层名、层颜色<1-255>】*7.8.0增加设置
grey-furniture-layers = FURNITURE_GREY , 251
;【洁具所在层名、层颜色<1-255>】
washroom-layers = LAVATORY , 6
;【厨具所在层名、层颜色<1-255>】*7.8.0新增设置
kitchen-layers = KITCHEN , 2
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●景观功能设置●●】
;【乔木图层、层颜色，乔木标注图层、层颜色，乔木标注文字字型、高度】*7.2.0增加设置
tree-layers = TREE , 3 , TREE_TEXT , 3 , PLANT , 3
;【灌木图层、层颜色，灌木标注图层、层颜色，灌木标注文字字型、高度】*7.2.0增加设置
shrub-layers = SHRUB , 3 , SHRUB_TEXT , 3 , PLANT , 3 , 1
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●地形功能设置●●】
;【三角网层名,层颜色】*7.7.10增加设置
triangle-layers = TRIANGLE , 3
;【等高线层名,层颜色】*7.7.10增加设置
contour-layers = CONTOUR , 2
;-----------------------------------------------------------------------------------
;【●●多重索引功能设置●●】
;【装饰索引线层名,层颜色、装饰索引文字层名,层颜色、装饰索引文字字形,字高】*7.0.0增加设置，7.2修改
zx-index-layer = 装饰索引线 , 2 , 装饰索引文字 , 3 , MN-INDEX , 3
;【文字多重索引及一般箭头块名】*7.8.0增加设置
mleader-arrow-block = MN-DOT
;【通用材料多重索引命令箭头块名，索引块名】*7.8.0增加设置
mleader-clsy-block = MN-ARROW2 , MN-INDEX-CLBH03
;【家具多重索引命令箭头块名，索引块名】*7.8.0增加设置
mleader-jjsy-block = MN-ARROW2 , MN-INDEX-CLBH01
;【带天花标高多重索引命令箭头块名，索引块名】*7.8.0增加设置
mleader-thsy-block = MN-ARROW2 , MN-INDEX-CLBH04
;【缺省多重引线倾斜角度（0-90），负数为智能角度】*7.8.0增加设置
mleader-line-angle = -45
